

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

|  |
| --- |
| **TORK-PAV 903.DA Çift etkili pnömatik aktüatörlü paslanmaz 2/2 yollu küresel vana** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **vana ölçü** | **sipariş tip no** | **yol ad.** | **basınç** | **sıcaklık** | **ISO bağ. flanş** |
|  1/2" | TORK-PAV903.15DA | 2/2 | 0-40 bar | 0..150 C | F03 |
|  3/4" | TORK-PAV903.20DA | 2/2 | 0-40 bar | 0..150 C | F03  |
|  1" | TORK-PAV903.25DA | 2/2  | 0-40 bar | 0..150 C  | F03 /F04 |
|  11/4" | TORK-PAV903.32DA | 2/2  | 0-40 bar | 0..150 C  | F04 /F05 |
|  11/2" | TORK-PAV903.40DA  | 2/2  | 0-16 bar | 0..150 C  | F04 /F05 |
|  2" | TORK-PAV903.50DA | 2/2  | 0-16 bar | 0..150 C  | F05 |

|  |
| --- |
| **TORK-PAV 903.SR Tek etkili pnömatik aktüatörlü paslanmaz 2/2  küresel vana** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **vana ölçü** | **sipariş tip no** | **yol ad.** | **basınç** | **sıcaklık** | **ISO bağ. flanş** |
|  1/2" | TORK-PAV903.15SR | 2/2 | 0-40 bar | 0..150 C | F03  |
|  3/4" | TORK-PAV903.20SR | 2/2 | 0-40 bar | 0..150 C | F03  |
|  1" | TORK-PAV903.25SR | 2/2  | 0-40 bar | 0..150 C  | F03 /F04 |
|  11/4" | TORK-PAV903.32SR | 2/2  | 0-40 bar | 0..150 C  | F04 /F05  |
|  11/2" | TORK-PAV903.40SR  | 2/2  | 0-16 bar | 0..150 C  | F04 /F05  |
|  2" | TORK-PAV903.50SR | 2/2  | 0-16 bar | 0..150 C  | F05  |